| Xlight API用户手册 v1.5.1.2 Xlight极速柜台接口文档

载入中...
搜索中...
未找到
Public 成员函数 | 成员变量
quote_receive_cfg_t结构体 参考

行情接收配置结构体 配置单位为接收线程，如配置level1行情接收线程，enable配置是否启动，cpu配置绑核，配置之后将在一个独立线程中运行。 更多...

`#include <xlt_api_config.h>`

## Public 成员函数
| quote_receive_cfg_t (bool enable, int cpu_core)

## 成员变量
bool | enabled = false
| 是否启用此行情接收线程
int | cpu = -1
| 绑定CPU核，-1表示不绑定

## 详细描述

行情接收配置结构体 配置单位为接收线程，如配置level1行情接收线程，enable配置是否启动，cpu配置绑核，配置之后将在一个独立线程中运行。

备注
  若需要更细粒度的配置，如level2行情分类别接收配置，请使用quote_l2_receive_cfg_t结构体

该结构体的文档由以下文件生成:

- xlt_api_config.h