| Xlight API用户手册 v1.5.1.2 Xlight极速柜台接口文档

载入中...
搜索中...
未找到
最佳实践

本文档介绍使用xlt_api的最佳实践和优化建议。

# 低延时网卡

## 系统配置大页

使用Solarflare网卡时，建议配置系统大页（Huge Pages）以提升性能和降低延迟。

### 查看当前大页配置

查看系统当前的大页配置：

cat /proc/meminfo | grep Huge

输出示例：

HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB

### 配置大页

临时配置大页数量（重启后失效）：

# 配置1024个大页（每个2MB，共2GB）
sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=1024
# 或者直接写入
echo 1024 | sudo tee /proc/sys/vm/nr_hugepages

永久配置大页（修改系统配置文件）：

# 编辑 /etc/sysctl.conf 文件，添加：
vm.nr_hugepages=1024
# 使配置生效
sudo sysctl -p

### 验证配置

验证大页配置是否生效：

cat /proc/meminfo | grep HugePages_Total
# 应输出: HugePages_Total: 1024

注意事项：

- 大页数量根据实际内存和应用需求配置，建议至少512个（1GB）
- 系统需要有足够的连续物理内存来分配大页
- 配置后需要重启应用程序才能使用大页

## 使用Solarflare网卡

生产环境中，交易及行情对应网卡建议为solarflare网卡，solarflare网卡将自动使用ef_vi，以便达到最优的性能，非solarflare网卡则回退到内核sock模式。

配置示例：

using namespace x1;
XLTApiConfig config;
// 使用solarflare网卡IP地址
config.set_local_addr(
"192.168.1.100", // AGW网卡IP（普通网卡）
"192.168.2.100", // 交易网卡IP（solarflare网卡）
"192.168.3.100" // 行情网卡IP（solarflare网卡）
);
x1::XLTApiConfig
API配置类 此类用于配置XLT API的各项参数，如日志路径、日志级别、交易日、网卡地址、网关地址、行情接收配置等。 用户需要在调用XLTApi::initialize方法前，创建此类实例，并设置相应...
定义 xlt_api_config.h:49
x1::XLTApiConfig::set_local_addr
bool set_local_addr(const char *agw, const char *trade, const char *quote)
设置本地网卡IP地址