| Xlight API用户手册 v1.5.1.2 Xlight极速柜台接口文档

载入中...
搜索中...
未找到
结构体 | 类型定义
xlt_api_config.h 文件参考

本文件定义XLT API配置类 更多...

`#include <sys/socket.h>`
`#include <cstring>`
`#include <vector>`
`#include "xlt_data_type.h"`

## 结构体
struct | quote_receive_cfg_t
| 行情接收配置结构体 配置单位为接收线程，如配置level1行情接收线程，enable配置是否启动，cpu配置绑核，配置之后将在一个独立线程中运行。 更多...
struct | quote_l2_receive_cfg_t
| level2行情分类别接收配置结构体 上海和深圳level2行情接收配置相同，均使用此结构体，每种行情类型均可单独配置是否接收及绑核，配置之后对应类型行情接收将在一个独立线程中运行。 更多...
class | XLTApiConfig
| API配置类 此类用于配置XLT API的各项参数，如日志路径、日志级别、交易日、网卡地址、网关地址、行情接收配置等。 用户需要在调用XLTApi::initialize方法前，创建此类实例，并设置相应的配置参数，然后将此实例传递给XLTApi::initialize方法。 更多...

## 类型定义
typedef struct x1::quote_receive_cfg_t | quote_receive_cfg_t
| 行情接收配置结构体 配置单位为接收线程，如配置level1行情接收线程，enable配置是否启动，cpu配置绑核，配置之后将在一个独立线程中运行。
typedef struct x1::quote_l2_receive_cfg_t | quote_l2_receive_cfg_t
| level2行情分类别接收配置结构体 上海和深圳level2行情接收配置相同，均使用此结构体，每种行情类型均可单独配置是否接收及绑核，配置之后对应类型行情接收将在一个独立线程中运行。

## 详细描述

本文件定义XLT API配置类

作者
  上海前路有光数字科技

日期
  2026-01-10

## 类型定义说明

## ◆ quote_receive_cfg_t

typedef struct x1::quote_receive_cfg_t quote_receive_cfg_t

行情接收配置结构体 配置单位为接收线程，如配置level1行情接收线程，enable配置是否启动，cpu配置绑核，配置之后将在一个独立线程中运行。

备注
  若需要更细粒度的配置，如level2行情分类别接收配置，请使用quote_l2_receive_cfg_t结构体